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[bookmark: _Toc21831]1 编制背景
6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接式接头电应力变化和缓，接头主绝缘、电缆接头外径都与原电缆相近，防水防潮性能优，接头与电缆同寿命；且由于接头的外径与电缆相近，可制作在电缆弯曲的特殊位置。因此，6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接式接头性能具有一定的技术优势。
我国独创的6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头，制作技术独特，方便易行，具有自主知识产权，经过在湿度较大的我国南方地区多年应用，运行安全，得到广泛认可，促进了行业技术进步。
目前，6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头应用在加快。但是，由于没有统一的技术标准，企业按各自企标或规范制作接头，造成质量参差不齐，影响了电缆和电网的安全稳定运行。通过制订、宣贯、应用6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头技术标准，可以弥补该领域技术标准的空缺，制作企业能更好的保证产品质量，用户在选择、监督制作企业时有标可依，更好的约束制作企业的行为，促进行业可持续健康发展。
[bookmark: _Toc6773]2 编制主要原则
2.1 本标准的编制原则
2.1.1 以符合国家及地方相关法律、法规的规定为原则。
2.1.2 以符合强制性国家标准为原则。
[bookmark: _Toc20365]3 与其他标准文件的关系
目前，我国还没有6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接式接头的国家标准或行业标准。“GB/T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求”是推荐标准，为试验要求。行标JB/T推荐标准规定了不同种类的接头，但没有熔接式接头的规定。
本标准参考相关领域标准部分技术内容的基础上，结合目前生产和使用实际，做出差异化修订及完善。
[bookmark: _Toc20877]4 主要工作过程
2023年6-7月，南方电网广东电网有限责任公司电力科学研究院成立编制小组，开展调研工作，讨论确定标准编制内容及形成标准讨论稿，并向广东省电机工程学会申请标准立项；
2023年8月，广东省电机工程学会下发立项获批通知，编制组组织召开讨论会，完成标准大纲、起草标准文件和编制说明，形成标准送审稿；
2023年12月至2024年1月，完成标准送审稿并面向社会征求意见。
2024年1~7月，根据标准征求意见对标准内容进行修改完善。召开标准送审稿审查会，形成专家审查意见并按照意见进行修改完善，形成标准送审稿并报专委会。
[bookmark: _Toc6688]5 标准结构和内容
本标准共分为九个章节，分别是：范围、规范性引用文件、术语和定义、使用特性、产品的型号和表示方法、技术要求、试验、检验验收规则、包装、运输及贮存。
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